B_S ->ψ ϕ

Signal / Background ratio

B_S ->ψ ϕ yield for 10^4pb^{-1} and tagging purity:

N(B_S ->ψ ϕ ) = 96 000 N(B_S ->ψ ϕ ) + l_{tag} = 10 000 N(B_S ->ψ ϕ ) + sst = 28 000

D^l=0.52 D^{sst} =0.35