INFN Genova

Experiment:

Istituto Nazionale Fisica Nucleare

Via Dodecaneso 33

I-16146 Genova

DESIGNED BY:

DATE DESIGNED:

TITLE:

NOTES:

REV:

DATE:

050100150200

050100150050100150

200150100050SHEET OF

3335344142484955566462635761595860434745444650545251533936403738J4B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B17B18B19B20B21B22B23B24B25B26B27B28B29B30B31B328182838485868788899091929394959665666768697071727374757677787980J4C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20C21C22C23C24C25C26C27C28C29C30C31C32Din(0)

Din(1)

Din(2)

Din(3)

Din(4)

Din(5)

Din(6)

Din(7)

Din(8)

Din(9)

Din(10)

Din(11)

Din(12)

Din(13)

Din(14)

Din(15)

1234567891011121314151624251718192021222326272829303132J4A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25A26A27A28A29A30A31A32Dout(0)

Dout(1)

Dout(2)

Dout(3)

Dout(4)

Dout(5)

Dout(6)

Dout(7)

Dout(8)

Dout(9)

Dout(10)

Dout(11)

Dout(12)

Dout(13)

Dout(14)

Dout(15)

CLK(0)

CLK(1)

CLK(2)

CLK(3)

CLK(4)

CLK(5)

CLK(6)

CLK(7)

CLK(8)

CLK(9)

CLK(10)

CLK(11)

CLK(12)

CLK(13)

CLK(14)

CLK(15) GND C71470uF

+-F33AR125330LD3C72100nF VCC LD1R123330VEE

F23AC70100nF

F13AC68100nF VTT VEE R127

100R1261KLD4LD2R12433VDD

C67470uF

+-C69470uF

+-R128100R129100R130100R132100R133100R134100R135100R136100R137100R138100R139100R141100R142100C73470uF

+-F43AC74100nF VDD C65100nF

U30MC100ELT24D

TTLECL

762R121

100R120

100VTT

R119

10KD21N4007

R122

1KVTT

C66100nF

Din(0)

C64100nF

C58100nF

C59100nF

R118

10KP1SPST

U29MAX690D

RST12345678PFIPFOVOVBWDI

lm7805

U31321GND OUT INVDD

C61100nF

C62100nF

C604.7uF

+-C634.7uF

+-R140100R131100D21BAT43

D20BAT43

D22BAT43

D19BAT43

D18BAT43

D17BAT43

D16BAT43

D15BAT43

D14BAT43

D13BAT43

D12BAT43

D23BAT43

D11BAT43

D10BAT43

D9BAT43

D8BAT43

Drawing S.N.

SD 350-730-05-C01

11/25/1997

01IFR - Power Supplies and Backplane Connector

56BaBar

SAVERIO MINUTOLI

25 Nov. 1997

FEE Data in terminations

Low Voltages Fuse protection

Low Voltages Leds indicator

J2 Comunication connector

ECL High level generator

PUSH BUTTON

RESETReset Generator

+5V-5V-2VFROM RX

FROM SERVICE

TO TX

Att. sono stasti usati i pins liberi della fila B per ottenere una portata maggiore per ciascuna tensione.

+12V

External temperature probes

DC DECOUPLING CAPACITOR

TO uP

Din(15:0)

Dout(15:0)

CLK(15:0)

V5V5M V2M V5V2M V5M V12V12ECL_RST

ECL_RST

sens1 sens2

ECL_HIGH

TTL_RST

VCC_TX_RX