..ECL->TTLTDC1TDC2TDC3FIFO(ev. buffer)SEQ1(comm. decoder)SEQ3(data serialize)SEQ2(JTAG interface,write buffer)

ECL->TTL

ECL->TTLDINDOUTFAST-OR[0:31]FAST-OR[32:63]FAST-OR[64:95]JTAG bus

TDC data [0:31] header [0:31] trailer [0:31]commandsconfig. dataL1 trigger

FIFO flags

(E/F/HF)

Token

TokenTokenTokenserial data CKhard wiredheader bits

Clear

Read Event

Time Stamp [0:7]

Trigger Tag [0:4]DataType/False/NOPReset Counter