FARM DI ANALISI DI BaBar

PROPOSTA DI GENOVA

Ilgruppo diGenova propone la propria sede come sito per la ^Farm~ diBaBar. IlDirettore di

Sezione Prof. G. Manuzio e ilresponsabile delServizio Calcolo Dott. C. Salvo ritengono che esistano in sede le condizionie molte delle risorse necessarie per l’operazione, e si impegnano ad appoggiare pienamente il progetto.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni:

· Sono attualmente presenti in Sezione due sistemisti (S. Bianconi e P. Lantero)

· Non sono avviati concorsi per altri sistemisti

· Sono presenti in Sezione due tecnologi informatici (C. Salvo, I tecnologo, A. Brunengo, art. 36)

· È stato chiesto dalla Sezione di avviare un concorso per tecnologo informatico

· Esiste una ampia esperienza sistemistica su varisistemioperativiUNIX (DEC, HP e SUN) sia a livello di Sezione sia a livello del gruppo di ricerca che partecipa a BaBar

· Esistono competenze di reti locali e geografiche, con responsabilità a livello nazionale

· Il software AFS è installato e utilizzato comunemente su numerose macchine di Sezione

· Sono installati 2 piccoli robot DLT e 1 piccolo robot Exabyte

· Il Direttore è pienamente disponibile a supportare l’iniziativa

· Nelcaso in cui la ^ Farm~ fosse affidata a Genova, ilDirettore è disponibile a supportare la richiesta dipersonale a contratto da dedicare alprogetto (un tecnologo, art. 23, e un tecnico, art.

15). Si fa presente che è anche possibile utilizzare come sistemista personale tecnico del gruppo

· IlServizio Calcolo dispone già diun ampio locale condizionato, attrezzato con pavimento a doppio fondo e servito da gruppo dicontinuità, in grado diospitare la farm in condizioni ambientali ottimali. Vedi documento allegato per maggiori dettagli su questo punto

· Non sono previste in Sezione altre grosse installazioni di calcolo nei prossimi 3 anni

· Fisici disponibili a impegnarsi nell´implementazione e mantenimento della ^Farm~:

¨ R. Contri: compiti di coordinamento, tempo dedicato 10%

¨ C. Patrignani, tempo dedicato 50% e un post-doc 1 , tempo dedicato 50%: responsabilità disupervisione disistemisti(tecnicie tecnologi), aggiornamento software e data-flow. Si segnala inoltre che e’ avviato un concorso per un posto diricercatore digruppo I, destinato a BaBar

Si allega una relazione tecnica preliminare sulla rete locale di servizio alla ^Farm~.

1 I post-doc attualmente afferenti al gruppo sono M. Lovetere, M. Pallavicini e E. Robutti.

Allegato 1

Upgrade di rete per la ^Farm~ di BaBar

OGGETTO: modifiche alla rete dicollegamento della Sezione diGenova con le SediINFN coinvolte in BaBar in vista della costruzione della ^Farm~ di calcolo a Genova.

Accesso remoto alla ^Farm~

La costruzione della ^Farm~ a Genova richiede necessariamente diun accesso direte dialta efficienza, almeno verso tutti isitiINFN interessatiall´esperimento: Bari, Frascati, Genova, Milano,

Napoli, Padova, Pavia, Pisa, Roma, Torino e Trieste.

Attualmente la Sezione diGenova è connessa con la rete INFNET con una linea da 2 Mbit/sec. In vista della candidatura diGenova, sono statigià presicontatti informalicon ilCNAF, ilquale si impegna a predisporre un attacco a 34 Mbit/sec in funzione della ^Farm~ entro ilprimo trimestre del

1998.

La configurazione precisa e la larghezza dibanda deicircuitivirtualidisponibilisull´attacco di

Genova sarà discussa con ilgruppo reti in funzione delle esigenze dell´esperimento 2 . In ognicaso tale configurazione potrà essere cambiata in maniera flessibile, in funzione delreale traffico che sarà associato all´uso della ^Farm~ da parte degli utenti in altre sedi.

In allegato riportiamo la mappa deicollegamentinazionalied internazionaliprevistinelle varie fasi del progetto GARR-B ed in parte già operativi.

Modifiche in sede

E´ già presente ed operativa in sede un´apparecchiatura SAF (Sistema ad Accesso Flessibile) di proprietà Telecom, già connessa e funzionante con una linea a fibre ottiche; tale dispositivo ha attualmente una banda passante complessiva di34 Mbit/sec, in parte usata per la telefonia. Questo

2 Esiste già un accordo informale in tal senso fra il dott. Corrado Salvo e il gruppo reti dell´INFN.

Router

(esempio :

CISCO 7507)

Bridge ethernet-fddi

Anello

FDDI di

Sezione

Ethernet

Dal SAF

34 Mbit/sec

Switch

Ether - Fast Ether

User Interface to Farm

FARM

AFS SERVER

Fast Eth

(100 Mbit/sec)

Fast Eth Fast Eth

Ethernet

Fast Eth

Altri nodi BaBar

( X-term, PC,

WorkStations)

Riservato a BaBar stesso dispositivo dovrà essere potenziato (non è necessario sostituirlo), a cura della Telecom, fino a una capacità complessiva di140 Mbit/sec, più che sufficientiper le esigenze complessive della

Sezione e degliutentidella ^Farm~. DalSAF sarà derivato un canale ATM a 34 Mbit/sec interamente dedicato a BaBar.

Iltempo previsto dalla Telecomper questa modifica è dicirca 2 mesidalla data dell´ordine e le spese sono interamente comprese neicostidipotenziamento della linea dicollegamento fra la Sezione di

Genova e il GARR-B.

La configurazione locale è semplice e, nell´ipotesidiusare un unico ^mainframe~, può essere realizzata secondo lo schema in Figura. Se la scelta fosse quella diusare più macchine di media potenza in rete locale, la configurazione dello ^ switch~ Fast Ethernet sarebbe a 2 livelli.

Tutte le strutture della ^Farm~ possono essere installate in localigià attrezzaticon pavimento a doppio fondo, collegamento algruppo dicontinuità e condizionamento; questi localisono inoltre adiacentia quelliper le attrezzature direte, per cui ilcablaggio e l´installazione risultano semplicie poco dispendiosisia in terminieconomicisia in terminiditempo e dipersonale addetto. Sia ilgruppo dicontinuità sia ilsistema dicondizionamento sono adeguatia sopportare ilcarico ulteriore senza bisogno di modifiche.